**防护服CE认证各项标准**

 欧盟市场对于个人防护服装，例如[防寒服](http://www.360fhf.com/)，[防电弧服](http://www.jjaqq.com/)，防高温服，防冻服，耐化学腐蚀服，防电离服，完全隔离服等，要求CE认证标记。因此了解防护服认证的标准很有必要。

 **防护服认证的标准**：

 EN342：防护服-防寒的全体或外衣

 EN343：防护服-防雨

 EN348：防护服-测试方法：确定材料被熔化的小金属弹球对撞击行为

 EN381：使用手持链锯的人的防护服

 EN373：防护服-材料对于熔化的金属飞溅物的阻力

 EN470-1：电焊过程的防护服-第1部分：一般要求

 EN471：专业用高度可视警戒服-测试方法与要求

 EN510：移动时有纠缠危险的防护服

 EN531：暴露于热源的工人的防护服（除了消防人员和电焊工人的防护服）

 EN533：防护服-防护于热和火焰-有限的火焰传播材料和材料组合

 EN943-1：[防护服](http://www.tangwear.com/)，防液体与气体化学物质包括液体烟雾和固体颗粒等-第1部分：通风与非通风的不透气的化学防护服的性能要求

 EN943-2：防护服，防液体与气体化学物质，包括液体烟雾和固体颗粒等-第2部分：紧急队伍的不透气化学物质防护服的性能要求

 EN1073：防辐射污染的防护服

 EN1082：防护服-防手工刀的切割与刺伤的手套和胳膊防护服

 EN1149：[防静电服](http://www.360fhf.com/)

 EN1150：防护服-非专业使用的可视服

 EN1486：消防员防护服-为专业消防员制作的反射材料的测试方法和要求

 EN1621：防机械碰撞的乘机车人防护服

 EN13034：个人化学液剂防护服

 EN13158：防护服-骑马者的防护夹克，身体和肩部防护物

 EN13546：防护服-运动场曲棍球管理人的手，胳膊，胸部，腹部，脚和生殖器防护物和运动场运动员的胫骨防护物-要求和测试方法

 EN13567：防护服-击剑者的手，胳膊，胸部，腹部，腿，生殖器和面部保护-要求和测试方法

 EN13595：专业摩托车手的防护服-夹克，裤子和一件或分别的制服

 EN13998：防手工刀切割的围裙，裤子和背心等

 EN14058：防护服-冷环境防护服

 EN14120：防护服-滚筒运动设备使用者的手腕，手掌和肘部防护物-要求和测试方法

 EN14126：防护服-感染物防护服的性能要求和测试方法

 EN50286：低压安装工作的电流绝缘防护服

 EN60895：现场工作正常电压到800±600kV的传导服装

